红色字体为说明，不要录入题库。绿色背景为注意点，需要写入

[type:0] 单选题开头格式

1.本规程规定了工作人员在作业现场应遵守的（ ）。数字后为英文小数点，然后为题目

A.管理要求 选项同上，一行一个选项

B.岗位职责

C.安全要求

D.行为规范

正确答案：C 正确答案后的冒号为中文格式

2.低[电]压：用于配电的交流系统中（ ）的电压等级。

A.220V以下

B.220V及以下

C.1000V以下

D.1000V及以下

正确答案：D

3.高[电]压：a）通常指超过低压的电压等级。b）特定情况下，指电力系统中（ ）的电压等级。

A.输电

B.变电

C.配电

D.用电

正确答案：A

[type end] 每种题型结束写入

[type:1] 多选题标记

1.本规程适用于在运用中的（ ）电气设备上及相关场所工作的所有人员，其他单位和相关人员参照执行。

A.发电

B.输电

C.变电（包括特高压、高压直流）

D.配电和用户

正确答案：ABCD 无标点符号隔开

2.设备双重名称即设备（ ）。

A.名称

B.状态

C.称号

D.编号

正确答案：AD

[type end]

[type:2] 判断题标记

1.事故紧急抢修工作，指电气设备发生故障被迫紧急停止运行，需按计划恢复的抢修和排除故障的工作。

正确答案：B 正确为A，错误为B

2.新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员（管理人员、非全日制用工等），应经过安全知识教育后，方可到现场单独工作。

正确答案：B

3.事故紧急抢修只能填用事故紧急抢修单。

正确答案：B

4.工作票应用黑色或蓝色的钢（水）笔或圆珠笔填写与签发，一式两份，内容应正确，填写应清楚，不得任意涂改。

正确答案：A

5.一张工作票中，工作票签发人和工作许可人不得兼任工作负责人。

正确答案：A

[type end]